# KeeneticQuickInstaller 1.3.10 — описание

KeeneticQuickInstaller объединяет основные операции подготовки роутера Keenetic или Netcraze на KeeneticOS в одном WinForms-интерфейсе. Пользователь подключается к Web/RCI, выбирает требуемые разделы, проверяет план и запускает контролируемое применение настроек.

## OPKG и Entware

Версия 1.3.10 заменяет локальную передачу архива прямой HTTPS-загрузкой силами роутера. KQI определяет архитектуру, выбирает соответствующий архив и передаёт KeeneticOS штатную команду `opkg disk`.

Для штатных архитектур KQI использует только официальный `bin.entware.net`. Зеркало WinsTeleCom исключено из автоматической установки после полевых испытаний без единой успешной загрузки.

До установки Entware встроенные SSH и Telnet открывают CLI KeeneticOS, а не системный shell. Поэтому отсутствие `exec sh` до появления `/opt/bin/opkg` теперь считается ожидаемым состоянием и не задерживает установку. Во время ожидания KQI читает системный журнал и выполняет короткие проверки shell.

Для установки требуются:

- компонент Open Package support в KeeneticOS;
- выбранный и доступный накопитель;
- интернет и DNS на роутере;
- корректно выбранная архитектура `aarch64`, `mipsel` или `mips`.

## Безопасность

Перед изменениями сохраняется `running-config`. Пароли и ключи маскируются в журнале. Профили подключения защищаются Windows DPAPI. Перед переходом на резервный источник OPKG-диск отключается штатной командой.
